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“二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚”
技术要求
【基本信息】
	中文名称
	二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚

	INCI名称
	Dimethoxytolyl Propylresorcinol
	ID
	23248

	CAS号
	869743-37-3

	商品名
	Nivitol

	EINECS号
	

	分子式
	C18H22O4

	化学结构式
	


	相对分子质量
	302.36

	原料来源
	本原料为间苯二酚的衍生物。由以2,4-二苄氧基苯乙酮为起始原料，经苄基保护、与2,4-二甲氧基-3-甲基苯甲醛缩合、脱苄基、还原反应后制得本品。


【理化性质】
	气味
	几乎无气味

	颜色
	深棕色至类白色

	状态
	粉末

	溶解性
	溶于甲醇、乙醇等有机溶剂。

	熔点
	108.3℃


【鉴别】
	项目
	具体操作及结果

	福林-乔卡梯奥法(Folin-Ciocalteau法)
	呈特征性颜色反应（由橙黄色至蓝紫色）.

	紫外吸收光谱法
	在208nm处有最大吸收

	红外吸收光谱法
	Vmax cm-1 (KBr): 3390 (-OH), 2951 (-CH2, -CH), 1605 (Ar –C=C), 1486 (-OCH3), 1447 (-OCH3), 1098 (Ar -CH), 809 (Ar -CH). （溴化钾压片法）


【含量（纯度）测定】
	含量（纯度）
	测定方法

	98%-101%
	高效液相色谱法 HPLC


【杂质检查】
	项目
	含量
	检测方法

	（钯，镉，汞）
	≤10mg/kg
	等离子质谱法ICP

	铅
	≤5 mg/kg
	等离子质谱法ICP

	汞
	≤1mg/kg
	等离子质谱法ICP

	砷
	2mg/kg以下
	等离子质谱法ICP

	正己烷
	≤290mg/kg
	顶空气相色谱氢火焰离子化检测器法HS/GC/FID

	甲苯
	≤890mg/kg
	顶空气相色谱氢火焰离子化检测器法HS/GC/FID

	甲醇
	≤0.3%
	顶空气相色谱氢火焰离子化检测器法HS/GC/FID

	乙酸乙酯
	≤0.5%
	顶空气相色谱氢火焰离子化检测器法HS/GC/FID

	丙酮
	≤0.5%
	顶空气相色谱氢火焰离子化检测器法HS/GC/FID

	干燥失重
	不大于2%
	（常压恒温105±2℃干燥减重法）

	总需氧菌平板计数
	小于100CFU/g
	

	总大肠杆菌数
	总大肠杆菌数
	

	霉菌和酵母菌
	小于100CFU/g
	


【使用目的】
局部应用的皮肤和肤色调节剂。
【使用范围】
面霜、乳液、啫喱、面膜及其他护肤产品
【使用限量】
2%
【其他限制和要求】
【注意事项】
【贮存条件】
【保质期】
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿备注：表中的项目内容、以及理化性质包含指标根据原料实际情况选择填写。
� EMBED ISISServer ���








_1364124514

